3.pielikums

Iepirkuma Nr. NVA 2017/8

instrukcijai

**Tehniskais piedāvājums**

1. **Adrese:** Viestura iela 6, Jūrmala

**Uzstādāmo kondicionieru skaits adresē:** 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kondicionēšanas iekārtas nosaukums** | **Parametrs** | **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
|  | Tips: | Konsoles/sienas tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku.  |  |
| Funkcijas: | Sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai nedzīvojamās iekštelpās (birojos)- gaisa dzesēšanai un sildīšanai. |  |
| Darba režīms: | Automātiskais |  |
| Citas prasības: | Tālvadības pultsAutomātiska atbrīvošanās no kondensāta. |  |
| Garantijas prasības: | Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi, garantija ietver bezmaksas apkopi un remontu, ja tāds nepieciešams. |  |
| Sistēma | Inverter tipa |  |
| Energoefektivitātes klase | Vismaz A+/A++ |  |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā no iekštelpu bloka | Ne lielāks kā 45dB(A) |  |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā no ārējā bloka | Ne lielāks kā 60dB(A) |  |
| Elektrojauda sildot | 3,5 kW |  |
| Elektrojauda dzesējot | 3,5 kW |  |
| Elektrobarošanas parametri | 220/240/ 1/ 50 V/Ph/Hz |  |
| Strāvas pievads | Iekštelpu, bloks, vismaz 220 V |  |
| Energoefektivitāte dzesēšanas/ sildīšanas režīmā | Ne mazāk kā 2,50 |  |
| Iekārtas darbības ierobežojumi āra gaisa temperatūras | -15 CO līdz + 43CO |  |

1. **Adrese:** Raiņa iela 19, Valka

**Uzstādāmo kondicionieru skaits adresē:** 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kondicionēšanas iekārtas nosaukums** | **Parametrs** | **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
|  | Tips: | Konsoles/sienas tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku .  |  |
| Funkcijas: | Sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai nedzīvojamās iekštelpās (birojos)- gaisa dzesēšanai un sildīšanai. |  |
| Darba režīms: | Automātiskais |  |
| Citas prasības: | Tālvadības pultsAutomātiska atbrīvošanās no kondensāta. |  |
| Garantijas prasības: | Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi, garantija ietver bezmaksas apkopi un remontu, ja tāds nepieciešams. |  |
| Sistēma | Inverter tipa |  |
| Energoefektivitātes klase | Vismaz A+/A++ |  |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā no iekštelpu bloka | Ne lielāks kā 45dB(A) |  |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā no ārējā bloka | Ne lielāks kā 60dB(A) |  |
| Elektrojauda sildot | 3,5 kW |  |
| Elektrojauda dzesējot | 3,5 kW |  |
| Elektrobarošanas parametri | 220/240/ 1/ 50 V/Ph/Hz |  |
| Strāvas pievads | Iekštelpu, bloks, vismaz 220 V |  |
| Energoefektivitāte dzesēšanas/ sildīšanas režīmā | Ne mazāk kā 2,50 |  |
| Iekārtas darbības ierobežojumi āra gaisa temperatūras | -15 CO līdz + 43CO |  |

**3. Adrese: Graudu iela 50, Liepāja**

**Uzstādāmo kondicionieru skaits adresē:** 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kondicionēšanas iekārtas nosaukums** | **Parametrs** | **Prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
|  | Tips: | Konsoles/sienas tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku.  |  |
| Funkcijas: | Sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai nedzīvojamās iekštelpās (birojos)- gaisa dzesēšanai un sildīšanai. |  |
| Darba režīms: | Automātiskais |  |
| Citas prasības: | Tālvadības pultsAutomātiska atbrīvošanās no kondensāta. |  |
| Garantijas prasības: | Garantijas laiks ne mazāk kā 2 gadi, garantija ietver bezmaksas apkopi un remontu, ja tāds nepieciešams. |  |
| Sistēma | Inverter tipa |  |
| Energoefektivitātes klase | Vismaz A+/A++ |  |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā no iekštelpu bloka | Ne lielāks kā 40dB(A) |  |
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā no ārējā bloka | Ne lielāks kā 57dB(A) |  |
| Elektrojauda sildot | 3.0 kW |  |
| Elektrojauda dzesējot | 3.0 kW |  |
| Elektrobarošanas parametri | 220/240/ 1/ 50 V/Ph/Hz |  |
| Strāvas pievads | Iekštelpu, bloks, vismaz 220 V |  |
| Energoefektivitāte dzesēšanas/ sildīšanas režīmā | Ne mazāk kā 2,50 |  |
| Iekārtas darbības ierobežojumi āra gaisa temperatūras | -15 CO līdz + 43CO |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(amata nosaukums) (paraksts) (paraksta atšifrējums)