2.pielikums

Iepirkuma Nr. NVA 2017/19

nolikumam

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

| **Tehniskās specifikācijas prasības** | **Pretendenta piedāvājums** | **Cena *euro* par 1m2 bez PVN** |
| --- | --- | --- |
| 1.Vertikālās žalūzijas |  |  |
| Žalūziju slejas materiāls/audums: 100 % poliesters, neuzliesmojošs, saskaņā ar DIN 4102B1 vai ekvivalentu standartu, saules atstarojošs ne mazāk kā 53 %, gaismas absorbācija ne mazāka kā 12 %, vienkrāsains ar gludu faktūru. Auduma svars: ne mazāk kā 260 g/m2.Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm.Auduma slejas platums: 89 – 127 mm. |  |  |
| Žalūziju slejas materiāls/audums:100 % poliesters, neuzliesmojošs, vienkrāsains ar gludu faktūru. Auduma svars: ne mazāk kā 220 g/m2.Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm.Gaismas caurlaidība 4-15 %.Auduma slejas platums: 89 – 127 mm. |  |  |
| **2. Rullo kasešu žalūzijas plastikāta logiem** |  |  |
| Žalūziju materiāls/audums: 100 % poliesters, neuzliesmojošs, saskaņā ar DIN 4102B1 vai ekvivalentu standartu, saules atstarojošs ne mazāk kā 53%, gaismas absorbācija ne mazāka kā 12%, vienkrāsains ar gludu faktūru. Auduma svars: ne mazāk kā 260 g/m2.Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm. |  |  |
| Žalūziju materiāls/audums: 100 % poliesters, neuzliesmojošs, vienkrāsains ar gludu faktūru. Auduma svars: ne mazāk kā 220 g/m2.Auduma biezums: ne mazāk par 0,35 mm.Gaismas caurlaidība 4-15 %. |  |  |
| Kopā *euro*: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tehniskās specifikācijas prasības** | **Pretendenta piedāvājums** |
| Pretendents nodrošina žalūziju piegādi un uzstādīšanu visā Latvijas Republikas teritorijā. |  |
| Izpildītājs izgatavo un uzstāda jaunas žalūzijas septiņu darba dienu laikā, ja žalūziju skaits nepārsniedz 10 un deviņu darba dienu laikā, ja žalūziju skaits pārsniedz 10, ņemot vērā Pasūtītāja norādījumus. |  |
| Piecu darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas elektroniskā veidā, pretendents veiks esošo žalūziju novērtējumu un nepieciešamības gadījumā to noņemšanu. |  |
| Pretendents ar saviem spēkiem un ar saviem līdzekļiem veiks nolietoto žalūziju atbilstošu utilizāciju pēc Pasūtītāja pieprasījuma. |  |
| Žalūziju kalpošanas garantijas laiks ir 24 mēneši no uzstādīšanas dienas. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(paraksts)

Amats, Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_